Aaronag GmbH
Stockackerstr. 22
CH 4153 Reinach
Tel +41 (0)61 501 82 09
Fax +41 (0)31 932 00 91
info@aaronag.ch
www.aaronag.ch

OFFICE SOLUTIONS
FLEXI

Flexi
Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne und Synchronmechanik. Rückenlehne mit netzbezogenem Kunststoffrahmen aus Polyamid (hoher Rücken), mit guter Luftzirkulation und guter Unterstützung des Rückens. Rückenlehne höhenverstellbar 70 mm mittels Easy-Touch-System. Flexibilität – Auswahl von verschiedenen Materialien und optionalen Ergänzungen ist der Hauptvorteil des Stuhles FLEXi
STF SYNCHRON MECHANIK Die Synchronmechanik mit seitlicher Einstellung garantiert höchsten Komfort und perfekte Ergonomie dank optimaler Anpassung. Sitz und Rückenlehne folgen synchron den Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis mit Arretierungsmöglichkeit in 5 Positionen. Seitliche stufenlose Federkrafteinstellung der Rückenlehnengegendrucks mit Stellschraube im Bereich von ca. 40 - 120 kg Körpergewicht. Nachlaufwinkel der Rückenlehne 23°. Optionen: Schiebesitz im Verstellbereich von 6 cm, Sitzneigung von -3°, Schnelle Einstellung (1 Drehung)

Zubehör :
Nackenstütze 029
Armlehnen 082 1F - höhenverstellbar,
PU – schwarz

Zubehör :
Nackenstütze 029
Armlehnen - höhenverstellbar
Armlehnen 099 2F - höhen- und breitenverstellbar
Armlehnen 083 3F - multifunktional – schwarz, Alu-poliert
Schiebesitz 6 cm
Lumbalstütze - höhenverstellbar
Sitzneigung -3° (FX 1101)
Sitzneigung -5° (FX 1104)
Fußkreuz 68 cm - Alu-poliert
Fußkreuz 68 cm - RAL 9006 - silber
Rollen weiche Rollen
Gleiter
Gasfeder mit Tiefenfederung
Gasfeder f. Sitzh. 450-570 mm
Netz-Rückenlehne K+R 410 - schwarz, grau
Netz-Rückenlehne Gabriel Omega - ziegelrot, grün, türkisblau
Montage - Stuhl - montiert (Karton 0,35 m3)

Polsterung:
Advantage
Zusammensetzung 30% wolle, 70% Polyester / Gewicht 360 g/m2 ± 5%, 468 g/lfd.. ± 5% / Breite 130 cm / Scheuerfestigkeit 90.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 1995 low hazard
Phoenix
Zusammensetzung 100% Polyester / Gewicht 285 g/m2 ± 5%, 400 g/lfd.. ± 5% / Breite 140 cm /
Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 6 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 2007 low hazard
Urban Plus

Aaronag GmbH, Stockackerstr. 22, CH-4153 Reinach, Tel +41 (0)61 501 82 09, Fax +41 (0)31 932 00 91, info@aaronag.ch, www.aaronag.ch